TỔNG KHO SƠN VIỆT — Biểu mẫu nghiệm thu sơn
BIÊN BẢN NGHIỆM THU CHUẨN BỊ BỀ MẶT KIM LOẠI TRƯỚC KHI SƠN
Tham chiếu: ISO 8501-1, ISO 8502-3, ISO 8502-6/9, ISO 8503, ASTM D4417. Tiêu chí chấp nhận lấy theo TDS nhà sản xuất sơn và spec dự án đã duyệt.

	Dự án / Công trình:
	
	Số biên bản:
	

	Hạng mục / Kết cấu:
	
	Ngày kiểm tra:
	

	Nhà thầu thi công:
	
	Hệ sơn / Lô sơn:
	

	Tư vấn giám sát:
	
	Tiêu chuẩn / Spec:
	



1. Độ sạch bề mặt (ISO 8501-1)
	Vị trí
	Phương pháp (phun hạt / dụng cụ)
	Cấp yêu cầu
	Cấp đạt được
	Dầu mỡ / bụi (ISO 8502-3)
	Đạt?

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



2. Độ nhám bề mặt (ISO 8503 / ASTM D4417)
	Vị trí
	Phương pháp (comparator / băng replica / đồng hồ)
	Yêu cầu (µm)
	Kết quả 1
	Kết quả 2
	Kết quả 3
	Trung bình
	Đạt?

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



3. Muối hòa tan (ISO 8502-6 / 8502-9, phương pháp Bresle)
	Vị trí
	Giới hạn theo spec (mg/m²)
	Độ dẫn điện (µS/cm)
	Quy đổi (mg/m²)
	Đạt?

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Hướng dẫn chi tiết: https://tongkhosonviet.vn/tra-cuu/tai-lieu/bieu-mau-nghiem-thu · Cần TDS/MSDS/CQ lô sơn: https://tongkhosonviet.vn/lien-he
	☐ Đạt — cho phép chuyển bước tiếp theo
	☐ Không đạt — yêu cầu xử lý và kiểm tra lại



Ghi chú / Hành động khắc phục:
	

	



	Nhà thầu thi công
	Tư vấn giám sát / QC
	Chủ đầu tư

	
	
	

	(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Ký, ghi rõ họ tên)



Biểu mẫu tham khảo miễn phí từ https://tongkhosonviet.vn · Hotline/Zalo 0867.145.258




