TỔNG KHO SƠN VIỆT — Biểu mẫu nghiệm thu sơn
BIÊN BẢN ĐO CHIỀU DÀY MÀNG SƠN KHÔ DFT
Tham chiếu: ISO 19840, SSPC-PA 2, ISO 2808. Tiêu chí chấp nhận lấy theo TDS nhà sản xuất sơn và spec dự án đã duyệt.

	Dự án / Công trình:
	
	Số biên bản:
	

	Hạng mục / Kết cấu:
	
	Ngày kiểm tra:
	

	Nhà thầu thi công:
	
	Hệ sơn / Lô sơn:
	

	Tư vấn giám sát:
	
	Tiêu chuẩn / Spec:
	



Bảng đo chiều dày màng sơn khô (ISO 19840 / SSPC-PA 2)
	Khu vực kiểm tra
	Lớp sơn
	DFT danh định NDFT (µm)
	Đ1
	Đ2
	Đ3
	Đ4
	Đ5
	Đ6
	Đ7
	Đ8
	Đ9
	Đ10
	Trung bình
	Min
	Max
	Đạt?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ISO 19840 (quy tắc 80/20 thường dùng): trung bình ≥ NDFT; không quá 20% số điểm đo dưới NDFT và không điểm nào dưới 80% NDFT; giới hạn trên theo TDS. SSPC-PA 2 dùng spot measurement và các mức hạn chế riêng — áp dụng theo spec dự án.
Hướng dẫn chi tiết: https://tongkhosonviet.vn/tra-cuu/tai-lieu/bieu-mau-nghiem-thu · Cần TDS/MSDS/CQ lô sơn: https://tongkhosonviet.vn/lien-he
	☐ Đạt — cho phép chuyển bước tiếp theo
	☐ Không đạt — yêu cầu xử lý và kiểm tra lại



Ghi chú / Hành động khắc phục:
	

	



	Nhà thầu thi công
	Tư vấn giám sát / QC
	Chủ đầu tư

	
	
	

	(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Ký, ghi rõ họ tên)



Biểu mẫu tham khảo miễn phí từ https://tongkhosonviet.vn · Hotline/Zalo 0867.145.258




