TỔNG KHO SƠN VIỆT — Biểu mẫu nghiệm thu sơn
BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG THI CÔNG SƠN
Tham chiếu: ISO 8502-4. Tiêu chí chấp nhận lấy theo TDS nhà sản xuất sơn và spec dự án đã duyệt.

	Dự án / Công trình:
	
	Số biên bản:
	

	Hạng mục / Kết cấu:
	
	Ngày kiểm tra:
	

	Nhà thầu thi công:
	
	Hệ sơn / Lô sơn:
	

	Tư vấn giám sát:
	
	Tiêu chuẩn / Spec:
	



Bảng ghi điều kiện môi trường
	Giờ
	Vị trí
	Nhiệt độ KK Ta (°C)
	Độ ẩm RH (%)
	Điểm sương Td (°C)
	Nhiệt độ thép Ts (°C)
	Ts − Td (°C)
	Gió / Mưa
	Đạt?

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Nguyên tắc thường áp dụng: Ts cao hơn Td tối thiểu 3 °C; RH và nhiệt độ nằm trong giới hạn của TDS. Dừng thi công khi có mưa, sương hoặc ngưng tụ trên bề mặt.
Hướng dẫn chi tiết: https://tongkhosonviet.vn/tra-cuu/tai-lieu/bieu-mau-nghiem-thu · Cần TDS/MSDS/CQ lô sơn: https://tongkhosonviet.vn/lien-he
	☐ Đạt — cho phép chuyển bước tiếp theo
	☐ Không đạt — yêu cầu xử lý và kiểm tra lại



Ghi chú / Hành động khắc phục:
	

	



	Nhà thầu thi công
	Tư vấn giám sát / QC
	Chủ đầu tư

	
	
	

	(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Ký, ghi rõ họ tên)



Biểu mẫu tham khảo miễn phí từ https://tongkhosonviet.vn · Hotline/Zalo 0867.145.258




