TỔNG KHO SƠN VIỆT — Biểu mẫu nghiệm thu sơn
BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THIỆN VÀ BÀN GIAO HẠNG MỤC SƠN
Tham chiếu: ISO 12944-7, ISO 12944-8, ISO 4628. Tiêu chí chấp nhận lấy theo TDS nhà sản xuất sơn và spec dự án đã duyệt.

	Dự án / Công trình:
	
	Số biên bản:
	

	Hạng mục / Kết cấu:
	
	Ngày kiểm tra:
	

	Nhà thầu thi công:
	
	Hệ sơn / Lô sơn:
	

	Tư vấn giám sát:
	
	Tiêu chuẩn / Spec:
	



1. Hồ sơ chất lượng đi kèm
	Tài liệu
	Có
	Số hiệu / Ghi chú

	TDS từng sản phẩm trong hệ sơn
	
	

	MSDS / SDS
	
	

	CQ / COA lô sơn xuất xưởng
	
	

	Biên bản điều kiện môi trường
	
	

	Biên bản chuẩn bị bề mặt
	
	

	Biên bản đo DFT từng lớp
	
	

	Biên bản thử bám dính (nếu spec yêu cầu)
	
	

	Chứng nhận đăng kiểm / bên thứ ba (nếu sản phẩm có)
	
	



2. Kiểm tra ngoại quan màng sơn
	Khuyết tật
	Không có
	Có — vị trí / mức độ

	Bọt khí, lỗ kim (pinhole)
	
	

	Chảy xệ (sagging)
	
	

	Da cam, mắt cá (fish-eye)
	
	

	Nứt, bong tróc
	
	

	Sót sơn, lộ lớp dưới, mép/cạnh/mối hàn thiếu sơn
	
	

	Sai màu / độ bóng so với mẫu duyệt
	
	

	Bụi, tạp chất bám trên màng
	
	



Hướng dẫn chi tiết: https://tongkhosonviet.vn/tra-cuu/tai-lieu/bieu-mau-nghiem-thu · Cần TDS/MSDS/CQ lô sơn: https://tongkhosonviet.vn/lien-he
	☐ Đạt — cho phép chuyển bước tiếp theo
	☐ Không đạt — yêu cầu xử lý và kiểm tra lại



Ghi chú / Hành động khắc phục:
	

	



	Nhà thầu thi công
	Tư vấn giám sát / QC
	Chủ đầu tư

	
	
	

	(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Ký, ghi rõ họ tên)



Biểu mẫu tham khảo miễn phí từ https://tongkhosonviet.vn · Hotline/Zalo 0867.145.258




